**Drzwi Zewnętrzne Drewniane**

**ANDABATUS z klamką AXA.**

**Parametry techniczne:**

* Wymiary: **2095mmx1020mm** (wymiar wraz z ościeżnicą);
* Otwierane na zewnątrz;
* Grubość skrzydła drzwiowego: 60mm;
* Grubość warstwy termoizolacyjnej: 43mm;
* Ościeżnica o przekroju 90x60mm;
* Poszycie zewnętrzne skrzydła: sklejka wodoodporna gr. 9mm okleinowana (okleina sosna Karolina);
* Współczynnik przenikalności skrzydła: 1.06 W/m2\*K;
* 3 bolce przeciwwyważeniowe;
* Zaczep zamka z regulacją siły docisku;
* Uszczelka **DEVENTER** w skrzydle i w ościeżnicy;
* Uszczelnienie progowe, które oprócz właściwości uszczelniających pełni również funkcję antypoślizgową;
* Drzwi zabezpieczane lakierami firmy TEKNOS;
* Konstrukcję drzwi stanowi rama z drewna klejonego o szerokości 145mm, grubości 40mm, wzmocniona **profilem stalowym**;
* Ramiaki pionowe wzmocnione ceownikiem aluminiowym 40x10mm;
* Dodatkowy ramiak od strony zamka o szerokości 70mm;
* Wysokość przylgi skrzydła: 15mm;
* Próg z uszczelnieniem progowym Schlegel;
* Wypełnienie - płyta polistyrenowa o gęstości ~ 30kg/m3;
* Konstrukcja usztywniona na płaszczyznach sklejką z drewna egzotycznego o gr. 9mm i okleiną naturalną o gr. 0,6mm;
* **W komplecie klamka firmy AXA, 2 wkładki z kluczami oraz rozeta górna;**
* Szklenie: szyba hartowana, zespolona o grubości 52mm;

**WYPOSAŻENIE:**

* **Klamka- szyld Niagara (Axa), rozstaw 72mm;**
* **Rozeta Niagara (Axa);**
* Wkładka i gałko-wkładka **35/45 LOB;**
* **Zamek główny 3-bolcowy 72/50 JANIA**;
* Zamek dodatkowy górny 3-bolcowy JANIA;
* 3x zawiasy **Otlav 3D 20mm** (obciążenie do 60kg);
* 3x Bolce antywyważeniowe;
* Osłonki na zawiasy;
* Szklenie: szyba hartowana, zespolona o grubości 52mm;

**WYKOŃCZENIE:**  
  
Do malowania drzwi wykorzystywane są lakiery firmy Teknos. Obecnie dostępne są następujące rodzaje wykończenia:  
- Ciemny orzech (lazura)  
- Złoty dąb (lazura)  
- Teak (lazura)  
- Biały (kryjący RAL 9016)  
- Antracyt (kryjący RAL 7024)  
- Brąz (kryjący RAL 8011)

**4- etapowy system malowania:**  
Dla kolorów kryjących:  
    1. Impregnacja  
    2. Podkład (bloker)  
    3. Podkład (bloker)  
    4. Nawierzchnia  
Dla kolorów lazurowych:  
    1. Impregnacja  
    2. Podkład  
    3. Nawierzchnia  
    4. Nawierzchnia

**TERMIN REALIZACJI**  
Drzwi produkowane na indywidualne zamówienie, termin realizacji wynosi 5 tygodni od wpłaty.   
Zamówienia przekazywane są do produkcji po wpłacie całości, bądź zaliczki - 50%.

**WYMIARY SKRZYDŁA WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ:**

**2095x1020mm**

**UWAGA!**

**DRZWI OTWIERAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE NA ZEWNĄTRZ**

**PRODUKT W 100% POLSKI**