**Drzwi Zewnętrzne Drewniane**

**z modułem szybowym K-Glass i antabą AXA 1200 mm.**

**Parametry techniczne:**

* Wymiary: **2095mmx1020mm** (wymiar wraz z ościeżnicą);
* Otwierane na zewnątrz;
* Grubość skrzydła drzwiowego: 60mm;
* Grubość warstwy termoizolacyjnej: 43mm;
* Ościeżnica o przekroju 90x60mm;
* Poszycie zewnętrzne skrzydła: sklejka wodoodporna gr. 9mm okleinowana (okleina sosna Karolina);
* Współczynnik przenikalności skrzydła: 1.06 W/m2\*K;
* 3 zawiasy puszkowe **BACKA PROTECT 3D**, regulowane w 3 płaszczyznach;
* Zamek listwowy z 4 punktami ryglowania;
* 3 bolce przeciwwyważeniowe;
* Zaczep zamka z regulacją siły docisku;
* Uszczelka **DEVENTER** w skrzydle i w ościeżnicy;
* Uszczelnienie progowe, które oprócz właściwości uszczelniających pełni również funkcję antypoślizgową;
* Drzwi zabezpieczane lakierami firmy TEKNOS;
* Konstrukcję drzwi stanowi rama z drewna klejonego o szerokości 145mm, grubości 40mm, wzmocniona **profilem stalowym**;
* Ramiaki pionowe wzmocnione ceownikiem aluminiowym 40x10mm;
* Dodatkowy ramiak od strony zamka o szerokości 70mm;
* Wysokość przylgi skrzydła: 15mm;
* Próg z uszczelnieniem progowym Schlegel;
* Wypełnienie - płyta polistyrenowa o gęstości ~ 30kg/m3;
* Konstrukcja usztywniona na płaszczyznach sklejką z drewna egzotycznego o gr. 9mm i okleiną naturalną o gr. 0,6mm;
* **W komplecie antaba firmy AXA, 2 wkładki z kluczami oraz rozeta górna**;
* Szklenie: szyba hartowana, zespolona o grubości 52mm;

**WYPOSAŻENIE:**

* **Klamka- szyld Solo (Axa), rozstaw 92mm;**
* **Rozeta Solo (Axa);**
* Wkładka i gałko-wkładka **35/50 w systemie jednego klucza LOB;**
* **Zamek listwowy Fuhr 92/55**, język- rolka z regulacją siły docisku;
* Zamek dodatkowy **Fuhr**;
* 3x zawiasy **Baka Protect 3D** firmy Simonswerk (obciążenie do 130kg);
* 3x Bolce antywyważeniowe;
* **Antaba 1-stronna, prosta inox 1200mm**;
* Osłonki na zawiasy;
* Szklenie: szyba hartowana, zespolona o grubości 52mm;

**WYKOŃCZENIE:**  
  
Do malowania drzwi wykorzystywane są lakiery firmy Teknos. Obecnie dostępne są następujące rodzaje wykończenia:  
- Ciemny orzech (lazura)  
- Złoty dąb (lazura)  
- Teak (lazura)  
- Biały (kryjący RAL 9016)  
- Antracyt (kryjący RAL 7024)  
- Brąz (kryjący RAL 8011)

**4- etapowy system malowania:**  
Dla kolorów kryjących:  
    1. Impregnacja  
    2. Podkład (bloker)  
    3. Podkład (bloker)  
    4. Nawierzchnia  
Dla kolorów lazurowych:  
    1. Impregnacja  
    2. Podkład  
    3. Nawierzchnia  
    4. Nawierzchnia

**SZKLENIE:**

* Wybrane modele drzwi: Herkules, Klaudiusz, Lucjusz, Spartakus i Komodus wyposażone zostały w pakiety 3-szybowe (4/20/4/20/4) o gr. 52mm;
* Dostępne jest szklenie w wersji **lakomat** (decor folia piaskowana);
* Współczynnik przenikania ciepła dla pakietu szybowego U=1,0 W/m2K;
* Szyby zdystansowane ciepłą ramką **Super Spacer**;
* Przestrzeń międzyszybowa wypełniona powietrzem;
* Zewnętrzne szyby hartowane z **powłoką niskoemisyjną (K-Glass) firmy Pilkington**;

**TERMIN REALIZACJI**  
Drzwi produkowane na indywidualne zamówienie, termin realizacji wynosi 5 tygodni od wpłaty.   
Zamówienia przekazywane są do produkcji po wpłacie całości, bądź zaliczki - 50%.

**WYMIARY SKRZYDŁA WRAZ Z OŚCIEŻNICĄ:**

**2095x1020mm**

**UWAGA!**

**DRZWI OTWIERAJĄ SIĘ WYŁĄCZNIE NA ZEWNĄTRZ**

**PRODUKT W 100% POLSKI**